****

**Инструкция по установке и эксплуатации**

 **ОБЛИЦОВКИ ДЛЯ КАМИНА**

 **«ПРЕСТИЖ»**

Поздравляем Вас с приобретением нашей продукции!

Как и все высококачественные изделия, наша продукция требует правильной установки и правильного ухода в процессе эксплуатации. Перед установкой внимательно прочтите данную инструкцию.

Инструкция не заменяет обязательных к применению норм противопожарных требований РФ.

Производитель сохраняет за собой право при необходимости изменения деталей и концепции монтажа.

 Ответственность производителя ограничивается поставкой товара, который должен быть установлен по всем правилам, следуя предписаниям, изложенным в данной инструкции по установке и эксплуатации.

Установка облицовки должна выполняться квалифицированным специалистом, который в состоянии взять на себя всю ответственность за произведённые им монтажные работы.

Установка изделия в общественных местах должна производиться с соблюдением всех санитарных норм РФ, а также противопожарных норм РФ.

В случае несоблюдении данной инструкции производитель снимает с себя всякую ответственность.

**Предварительный этап:**

Перед началом монтажа необходимо разместить детали облицовки на ровной поверхности и разметить положение крепежных уголков и крепежных полос и засверлить отверстия диметром 4 мм под саморезы, входящие в комплект облицовки. (Фото 1). Сверло должно быть с победитовым наконечником, дрель должна быть ударная.



 Фото 1.

**Этапы работы:**

1. Монтаж начинается с установки трех нижних элементов

**\*\*\*ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛЕИВАЮТСЯ НА ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК,**

 **ТЕРМОСТОЙКУЮ МАСТИКУ ИЛИ ТЕРМОСТОЙКИЙ КЛЕЙ \*\*\***

 **(в комплект каминной облицовки не входит)**

И крепятся уголками и саморезами, входящими в комплект облицовки (фото 2).



 Фото 2.

1. Следующий этап работы: выкладывается подставка под каминную топку из керамического кирпича, причем, нижняя часть облицовки заполняется кирпичом, а справа и слева оставляется пространство для циркуляции воздуха и отвода тепла от топки (фото 3)



 Фото 3.

1. На подставку из кирпича устанавливается топка (Размер фасада топки должен быть не более 700 мм х 520 мм!) (фото 4).



 Фото 4.

1. Если подключение топки к дымоходу будет вертикально вверх, то монтаж дымохода осуществляется после полной сборки облицовки, а если топка подключается к дымоходу в стене, то осуществить его необходимо на этом этапе установки облицовки (Фото 5).

 Фото 5.

1. Следующий этап работы – установка на клей и саморезы правого и левого элементов облицовки. Также необходимо стену и боковые части облицовки защитить фольгированной базальтовой изоляцией или теплоизоляционной плитой Silka толщиной 3 см. (фото 6).



 Фото 6.

1. Выполняется монтаж с теплоизоляцией верхней части облицовки (фото 7).



 Фото 7.

1. Заключительный этап сборки – установка верхней крышки с теплоизоляцией (фото 8).



 Фото 8.

При подключении дымохода в стену, верхнее отверстие закрывается заглушкой. При вертикальном подключении – трубы устанавливаются сверху (фото 9).



 Фото 8.

 Фото 9.

 Облицовку возможно подкрашивать, предварительно загрунтовав, моющимися акриловыми красками. Швы промазываются акриловым герметиком.

 Изделием можно пользоваться, как только высохнет клей или герметик.

**Комплектация:**

7элементов декоративной облицовки цвет Белый.

 4 элемента декоративной облицовки цвет Черный.

 Металлический уголок - 12 шт.

 Дюбель - 64 шт.

 Металлическая полоса - 4 шт.

 Инструкция по сборке каминной облицовки - 1 шт.

