**Инструкция по установке и эксплуатации**

**ОБЛИЦОВКИ ДЛЯ КАМИНА**

**" «ЭЛИТ»**

Поздравляем Вас с приобретением нашей продукции!

Как и все высококачественные изделия, наша продукция требует правильной установки и правильного ухода в процессе эксплуатации. Перед установкой внимательно прочтите данную инструкцию.

Инструкция не заменяет обязательных к применению норм противопожарных требований РФ.

Производитель сохраняет за собой право при необходимости изменения деталей и концепции монтажа.

Ответственность производителя ограничивается поставкой товара, который должен быть установлен по всем правилам, следуя предписаниям, изложенным в данной инструкции по установке и эксплуатации.

Установка облицовки должна выполняться квалифицированным специалистом, который в состоянии взять на себя всю ответственность за произведённые им монтажные работы.

Установка изделия в общественных местах должна производиться с соблюдением всех санитарных норм РФ, а также противопожарных норм РФ.

В случае несоблюдении данной инструкции производитель снимает с себя всякую ответственность.

**Этапы работы:**

1. Монтаж начинается с установки элементов № 1

(фото 1)

Фото 1.

1. Затем устанавливаются элементы № 2 и № 6

(фото 2)

Фото 2.

**\*\*\*ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛЕИВАЮТСЯ НА ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК,**

**ТЕРМОСТОЙКУЮ МАСТИКУ ИЛИ ТЕРМОСТОЙКИЙ КЛЕЙ \*\*\***

**(в комплект каминной облицовки не входит)**

1. Установка центральной перемычки, элемент № 8 (фото 3)



Фото 3.

1. Из шамотных (или других керамических) кирпичей выкладывается дровница и основание для установки каминной чугунной топки LK (Внимание! кирпичи в комплект каминной облицовки не входят). Фото 4.



Фото 4.

1. Установка элемента каминной облицовки – нижняя «кирпичная перемычка», элемент № 9 (фото 5).



Фото 5.

1. Каминная топка устанавливается на «кирпичную перемычку» и выложенное из кирпичей основание под топку (фото 6).



Фото 6.

1. Каминная топка подключается к дымоходу (дымоход может находиться в стене или идти от топки вертикально вверх) с соблюдением всех противопожарных норм РФ (фото 7).




Фото 7.

1. Далее устанавливаются левая (элемент №10) и правая (элемент № 11) боковые плиты, затем устанавливаются левая (элементы №№ 11, 12)и правая (элементы № 13, 14)боковые опоры (фото 8).



Фото 8.

1. Устанавливаем левый (элемент № 16) и правый (элемент № 17) декоративные элементы (фото 9).



Фото 9.

1. Установка элемента каминной облицовки – верхняя «кирпичная перемычка» (элемент № 18) (фото 10).



Фото 10.

1. Устанавливаем балку. Сначала элементы балки укладываем на ровном столе и сверлим отверстия сверлом по камню D 4 мм. под крепление металлическими уголками, которые входят в комплект облицовки (фото 11), затем балку устанавливаем на камин и соединяем саморезами (в комплекте) и термостойким клеем (фото 12).



Фото 11.

Фото 12.

1. Завершающий этап – монтируется верхний кожух из утепленного гипсокартона, гипсоволокнистой плиты, вермикулитовых плит или силиката кальция.



Изделием можно пользоваться, как только высохнет клей или герметик.

**Комплектация:**

Элемент № 1 - 2 шт.

Элемент № 2 - 1 шт.

Элемент № 6 - 1 шт.

Элемент № 8 - 1 шт.

Элемент № 9 - 1 шт.

Элемент № 10 - 1 шт.

Элемент № 11 - 1 шт.

Элемент № 12 - 1 шт.

Элемент № 13 - 1 шт.

Элемент № 14 - 1 шт.

Элемент № 15 - 1 шт.

Элемент № 16 - 1 шт.

Элемент № 17 - 1 шт.

Элемент № 18 - 1 шт.

Балка из жаростойкого бетона - 3 элемента

Металлический уголок - 2 шт.

Дюбель - 16 шт.

Инструкция по сборке

каминной облицовки - 1 шт.

