**Инструкция по установке и эксплуатации**

**ОБЛИЦОВКИ ДЛЯ КАМИНА**

**«ЭЛИТ» (угловая)**

Поздравляем Вас с приобретением нашей продукции!

Как и все высококачественные изделия, наша продукция требует правильной установки и правильного ухода в процессе эксплуатации. Перед установкой внимательно прочтите данную инструкцию.

Инструкция не заменяет обязательных к применению норм противопожарных требований РФ.

Производитель сохраняет за собой право при необходимости изменения деталей и концепции монтажа.

Ответственность производителя ограничивается поставкой товара, который должен быть установлен по всем правилам, следуя предписаниям, изложенным в данной инструкции по установке и эксплуатации.

Установка облицовки должна выполняться квалифицированным специалистом, который в состоянии взять на себя всю ответственность за произведённые им монтажные работы.

Установка изделия в общественных местах должна производиться с соблюдением всех санитарных норм РФ, а также противопожарных норм РФ.

В случае несоблюдении данной инструкции производитель снимает с себя всякую ответственность.

**Этапы работы:**

1. Монтаж начинается с установки деталей 2Л и 6П (фото 1)

Фото 1.

1. Затем устанавливаются элемент центральная перемычка, деталь 8

(фото 2)

Фото 2.

**\*\*\*ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛЕИВАЮТСЯ НА ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК,**

**ТЕРМОСТОЙКУЮ МАСТИКУ ИЛИ ТЕРМОСТОЙКИЙ КЛЕЙ \*\*\***

**(в комплект каминной облицовки не входит)**

1. Установка двух элементов: № 1 и № 2 левой нижней части облицовки (фото 3)



Фото 3.

1. Устанавливаются два элемента № 6 и № 7 правой нижней части облицовки к стене (фото 4).



Фото 4.

1. Из шамотных (или других керамических) кирпичей выкладывается дровница и основание для установки каминной чугунной топки (Внимание! кирпичи в комплект каминной облицовки не входят).
2. Установка элемента каминной облицовки – нижняя «кирпичная перемычка»(фото 5).



Фото 5.

1. Каминная топка устанавливается на «кирпичную перемычку» и выложенное из кирпичей основание под топку.
2. Каминная топка подключается к дымоходу (дымоход может находиться в стене или идти от топки вертикально вверх) с соблюдением всех противопожарных норм РФ (фото 8).
3. Устанавливаются левая № 10 и правая № 11 боковые плиты (фото 6).



Фото 6.

1. Далее устанавливаются правые боковые элементы облицовки № 14, № 15 к стене (фото 7).



Фото 7

1. Далее устанавливаются левые боковые элементы облицовки № 12, № 13 к стене(фото 8).

Фото 8.

1. Устанавливаем правую и левую капители № 16 и № 17 (фото 9).



Фото

1. Установка элемента каминной облицовки – верхняя «кирпичная перемычка» (фото 10).



Фото 10.

1. Устанавливаем балку. Сначала элементы балки укладываем на ровном столе и сверлим отверстия сверлом по камню D 4 мм. под крепление металлическими уголками, которые входят в комплект облицовки (фото 11), затем балку устанавливаем на камин и соединяем саморезами (в комплекте) и термостойким клеем(фото 12).



Фото 11.

Фото 12.

1. Завершающий этап – монтируется верхний кожух из утепленного гипсокартона, гипсоволокнистой плиты, вермикулитовых плит или силиката кальция.



Изделием можно пользоваться, как только высохнет клей или герметик.

**Комплектация:**

Элемент № 1 - 1 шт.

Элемент № 2 - 1 шт.

Элемент № 2Л - 1 шт.

Элемент № 6 - 1 шт.

Элемент № 6П - 1 шт.

Элемент № 7 - 1 шт

Элемент № 8 - 1 шт.

Элемент № 9 - 1 шт.

Элемент № 10 - 1 шт.

Элемент № 11 - 1 шт.

Элемент № 12 - 1 шт.

Элемент № 13 - 1 шт.

Элемент № 14 - 1 шт.

Элемент № 15 - 1 шт.

Элемент № 16 - 1 шт.

Элемент № 17 - 1 шт.

Элемент № 18 - 1 шт.


Балка из жаростойкого бетона - 3 элемента

Металлический уголок - 2 шт.

Дюбель - 16 шт.

Инструкция по сборке

каминной облицовки - 1 шт.

****